; Copyright(c) 2005 NEC Corporation

[Version]
signature="$CHICAGO$"
Class=Monitor
ClassGuid={4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider=%NEC-J%
CatalogFile=NF20WZ1.cat
DriverVer=11/17/2005, 1.0

[ClassInstall32]
AddReg=ClassAddReg32

[ClassAddReg32]
HKR,,,,%MonitorClassName%
HKR,,Icon,,"-1"
HKR,,NoInstallClass,,1

[DestinationDirs]
DefaultDestDir=11
NF20WZ1.CopyFiles=23

[SourceDisksNames]
1=%Disk1%,,,

[SourceDisksFiles]
NF20WZ1.icm=1

[Manufacturer]
%NEC-J%=NEC-J,ntamd64

[ControlFlags]
ExcludeFromSelect.nt = Monitor\NEC66A1

[NEC-J]
%NECF20WZ1%=NECF20WZ1.Install,Monitor\NEC66A1

[NEC-J.ntamd64]
%NECF20WZ1%=NECF20WZ1.Install.ntamd64,Monitor\NEC66A1


[NECF20WZ1.Install]
DelReg=DEL_CURRENT_REG
AddReg=NECF20WZ1.AddReg, 1680_WIDE, DPMS
CopyFiles=NF20WZ1.CopyFiles

[NECF20WZ1.Install.ntamd64]
DelReg=DEL_CURRENT_REG
AddReg=NECF20WZ1.AddReg, 1680_WIDE, DPMS
CopyFiles=NF20WZ1.CopyFiles

[DEL_CURRENT_REG]
HKR,MODES
HKR,,MaxResolution
HKR,,DPMS
HKR,,ICMProfile

[1680_WIDE]
HKR,,MaxResolution,,"1680,1050"

[DPMS]
HKR,,DPMS,,1

[NECF20WZ1.AddReg]
HKR,"MODES\1680,1050",Mode1,,"30.0-65.0,59.0-61.0,+,-"
HKR,"MODES\1280,1024",Mode1,,"30.0-65.0,59.0-61.0,+,+"
HKR,"MODES\1024,768",Mode1,,"30.0-65.0,59.0-61.0,-,-"
HKR,"MODES\800,600",Mode1,,"30.0-65.0,59.0-61.0,+,+"
HKR,"MODES\640,480",Mode1,,"30.0-65.0,59.0-61.0,-,-"
HKR,,ICMProfile,0,"NF20WZ1.ICM"

[NF20WZ1.CopyFiles]
NF20WZ1.ICM

[Strings]
MonitorClassName="Monitors"
Disk1="NEC LCD Monitor Installation Disk"
NEC-J="NEC"
NECF20WZ1="NEC F20WZ1"