
[Version]
Signature="$Windows NT$"
Class=Net
ClassGUID={4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider=%VENDOR%
DriverVer=10/04/2002,4.3.3.57
[Manufacturer]
%VENDOR%=ATMEL
[ControlFlags]
ExcludeFromSelect=ATMEL-AT76C502AR_D-C1A0
[ATMEL]
%FVNETD1.DeviceDesc%=FVNETD.Ndi,PCMCIA\ATMEL-AT76C502AR_D-C1A0
[FVNETD.Ndi.NT]
Characteristics=0x84 ; NCF_HAS_UI | NCF_PHYSICAL
BusType=8 ; PCMCIA
AddReg=FVNETD.NT.Reg, FVNETD.Params
;CpyFiles=CopyFile.NT.Sys
DriverVer=10/04/2002,4.3.3.57
[FVNETD.Ndi.NT.Services]
AddService=FVNETD, 2, FVNETD.Service, Common.EventLog
[FVNETD.Params]
HKR, Ndi\params\Rate, ParamDesc, 0, %RateStr%
HKR, Ndi\params\Rate, type, 0, "enum"
HKR, Ndi\params\Rate, default, 0, "3"
HKR, Ndi\params\Rate\enum, 0, 0, %Fixed1Str%
HKR, Ndi\params\Rate\enum, 1, 0, %Fixed2Str%
HKR, Ndi\params\Rate\enum, 2, 0, %Fixed55Str%
HKR, Ndi\params\Rate\enum, 3, 0, %Fixed11Str%
HKR, Ndi\params\Rate\enum, 4, 0, %AutoStr%
HKR, , Rate, 0, "3"
HKR, Ndi\params\RTS_Threshold, ParamDesc, 0, %RTS_Str%
HKR, Ndi\params\RTS_Threshold, type, 0, "int"
HKR, Ndi\params\RTS_Threshold, default, 0, "2347"
HKR, Ndi\params\RTS_Threshold, min, 0, "0"
HKR, Ndi\params\RTS_Threshold, max, 0, "2347"
HKR, Ndi\params\RTS_Threshold, step, 0, "1"
HKR, , RTS_Threshold, 0, "2347"
HKR, Ndi\params\Frag_Threshold, ParamDesc, 0, %FragmentationStr%
HKR, Ndi\params\Frag_Threshold, type, 0, "int"
HKR, Ndi\params\Frag_Threshold, default, 0, "2346"
HKR, Ndi\params\Frag_Threshold, min, 0, "256"
HKR, Ndi\params\Frag_Threshold, max, 0, "2346"
HKR, Ndi\params\Frag_Threshold, step, 0, "1"
HKR, , Frag_Threshold, 0, "2346"
HKR,Ndi\params\PreambleType, ParamDesc, 0,%PreambleStr%
HKR,Ndi\params\PreambleType, type, 0,"enum"
HKR,Ndi\params\PreambleType, default, 0,"2"
HKR,Ndi\params\PreambleType\enum, 0, 0,%LongPreambleStr%
HKR,Ndi\params\PreambleType\enum, 1, 0,%ShortPreambleStr%
HKR,Ndi\params\PreambleType\enum, 2, 0,%AutoPreambleStr%
HKR,, PreambleType, 0,"2"
HKR,Ndi\params\RadioOnOff, ParamDesc, 0,%RadioOnOffStr%
HKR,Ndi\params\RadioOnOff, type, 0,"enum"
HKR,Ndi\params\RadioOnOff, default, 0,"1"
HKR,Ndi\params\RadioOnOff\enum, 0, 0,%RadioOffStr%
HKR,Ndi\params\RadioOnOff\enum, 1, 0,%RadioOnStr%
HKR,, RadioOnOff, 0,"1"
[FVNETD.NT.Reg]
HKR, Ndi\Interfaces, LowerRange, 0, "ethernet"
HKR, Ndi\Interfaces, UpperRange, 0, "ndis5"
HKR, Ndi, Service, 0, "FVNETD"
[FVNETD.Service]
DisplayName=%FVNETD.DisplayName%
ServiceType=1
StartType=3
ErrorControl=1
ServiceBinary=%12%\fvnetd.sys
LoadOrderGroup=NDIS
[Common.EventLog]
AddReg=Common.AddEventLog.Reg
[Common.AddEventLog.Reg]
HKR, , EventMessageFile, 0x00020000, %%SystemRoot%%\System32\netevent.dll
HKR, , TypesSupported , 0x00010001, 7
[CopyFile.NT.Sys]
fvnetd.sys,,,2
[DestinationDirs]
DefaultDestDir=12 ; Drivers directory
CopyFile.Sys=12
CopyFile.NT.Sys=12
[SourceDisksNames]
50=%DriverDisketteName%,,
[SourceDisksFiles]
fvnetd.sys=50,.,fvnetd.sys,10000
netvnetd.inf=50,.,netvnetd.inf,10000
[Strings]
VENDOR="ATMEL"
FVNETD1.DeviceDesc="ATMEL PCMCIA FastVNET (502A-D)"
FVNETD.DisplayName="ATMEL PCMCIA FastVNET (502A-D)"
DriverDisketteName="ATMEL Wireless LAN Driver's Disk"
RateStr="Rate"
Fixed1Str="Fixed 1 Mbps"
Fixed2Str="Fixed 2 Mbps"
Fixed55Str="Fixed 5.5 Mbps"
Fixed11Str="Fixed 11 Mbps"
AutoStr="Auto"
RTS_Str="RTS Threshold"
FragmentationStr="Fragmentation Threshold"
PreambleStr="Preamble Type"
LongPreambleStr="Long"
ShortPreambleStr="Short"
AutoPreambleStr="Auto"
RadioOnOffStr="Radio"
RadioOffStr="Off"
RadioOnStr="On"

