
[Version]
Signature="$Chicago$"
Compatible=1
Class=Net
ClassGUID={4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider=%VENDOR%
LayoutFile=layout.inf
[Manufacturer]
%VENDOR%=ELSA
[ELSA]
%*ELSAal2.DeviceDesc%=ELSAal2.ndi, PCMCIA\ELSA-AirLancer_MC-2-61E2
%*ELSAal2fr.DeviceDesc%=ELSAal2fr.ndi, PCMCIA\ELSA-AirLancer_MC-2_FR-2432
[ELSAal2.ndi.NT]
Characteristics=0x84
BusType=8
AddReg=ELSAal25.ndi.reg,ELSAal2.params.reg,ELSAal2.params.eu.reg
;CpyFiles=ELSAal2.ndis5.CopyFiles
[ELSAal2.ndi.NT.Services]
AddService=ELSAal2, 2, ELSAal2.Service, ELSAal2.AddEventLog
[ELSAal2fr.ndi.NT]
Characteristics=0x84
BusType=8
AddReg=ELSAal25.ndi.reg,ELSAal2.params.reg,ELSAal2.params.fr.reg
;CpyFiles=ELSAal2.ndis5.CopyFiles
[ELSAal2fr.ndi.NT.Services]
AddService=ELSAal2, 2, ELSAal2.Service, ELSAal2.AddEventLog
[ELSAal25.ndi.reg]
HKR, Ndi, Service, 0, "ELSAal2"
HKR, Ndi\Interfaces, LowerRange, 0, "ethernet"
HKR, Ndi\Interfaces, UpperRange, 0, "ndis5"
[ELSAal2.Service]
DisplayName=%Service.DispName%
ServiceType=1
StartType=3
ErrorControl=1
ServiceBinary=%12%\elsaal2.sys
LoadOrderGroup=NDIS
[ELSAal2.AddEventLog]
AddReg=ELSAal2.AddEventLog.reg
[ELSAal2.AddEventLog.reg]
HKR, , EventMessageFile, 0x00020000,"%%SystemRoot%%\System32\netevent.dll"
HKR, , TypesSupported, 0x00010001, 7
[ELSAal2.ndi]
AddReg=ELSAal2.ndi.reg, ELSAal2.params.reg, ELSAal2.params.eu.reg, ELSAal2.params.9x.reg
;CpyFiles=ELSAal2.inf.CopyFiles, ELSAal2.ndis3.CopyFiles
Restart
[ELSAal2fr.ndi]
AddReg=ELSAal2fr.ndi.reg, ELSAal2.params.reg, ELSAal2.params.fr.reg, ELSAal2.params.9x.reg
;CpyFiles=ELSAal2.inf.CopyFiles, ELSAal2.ndis3.CopyFiles
Restart
[ELSAal2.ndi.reg]
HKR,Ndi,DeviceID,,"PCMCIA\ELSA-AirLancer_MC-2-61E2"
HKR,Ndi,CardType,,"PCMCIA"
HKR,,DevLoader,,*ndis
HKR,,DeviceVxDs,,ELSAal2.SYS
HKR,NDIS,MajorNdisVersion,1,03
HKR,NDIS,MinorNdisVersion,1,0A
HKR,NDIS,LogDriverName,,"ELSAal2"
HKR,NDIS,MajorDriverVersion,1,1
HKR,NDIS,MinorDriverVersion,1,2
HKR,Ndi\Interfaces,DefUpper,,"ndis3"
HKR,Ndi\Interfaces,DefLower,,"ethernet"
HKR,Ndi\Interfaces,UpperRange,,"ndis3"
HKR,Ndi\Interfaces,LowerRange,,"ethernet"
HKR,Ndi\Install,ndis3,,"ELSAal2.ndis3"
[ELSAal2fr.ndi.reg]
HKR,Ndi,DeviceID,,"PCMCIA\ELSA-AirLancer_MC-2_FR-2432"
HKR,Ndi,CardType,,"PCMCIA"
HKR,,DevLoader,,*ndis
HKR,,DeviceVxDs,,ELSAal2.SYS
HKR,NDIS,MajorNdisVersion,1,03
HKR,NDIS,MinorNdisVersion,1,0A
HKR,NDIS,LogDriverName,,"ELSAal2"
HKR,NDIS,MajorDriverVersion,1,1
HKR,NDIS,MinorDriverVersion,1,2
HKR,Ndi\Interfaces,DefUpper,,"ndis3"
HKR,Ndi\Interfaces,DefLower,,"ethernet"
HKR,Ndi\Interfaces,UpperRange,,"ndis3"
HKR,Ndi\Interfaces,LowerRange,,"ethernet"
HKR,Ndi\Install,ndis3,,"ELSAal2.ndis3"
[ELSAal2.params.reg]
HKR,,InterruptNumber,1,04,00,00,00
HKR,,IOBaseAddress,1,02,00,00,00
HKR,Ndi\params\NetworkTypeWLU,ParamDesc,,"Operating Mode"
HKR,Ndi\params\NetworkTypeWLU,Type,,enum
HKR,Ndi\params\NetworkTypeWLU,Default,,0
HKR,Ndi\params\NetworkTypeWLU\enum,0,,"Infrastructure"
HKR,Ndi\params\NetworkTypeWLU\enum,1,,"Ad hoc"
HKR,Ndi\params\NetworkTypeWLU,flag,1,28,00,00,00
HKR,Ndi\params\NetworkName,ParamDesc,,"WLAN Domain"
HKR,Ndi\params\NetworkName,Type,,edit
HKR,Ndi\params\NetworkName,LimitText,,32
HKR,Ndi\params\NetworkName,Default,,"ELSA"
HKR,Ndi\params\NetworkName,Flag,1,28,00,00,00
HKR,Ndi\params\RTSThreshold,ParamDesc,,"Packet Size"
HKR,Ndi\params\RTSThreshold,flag,1,28,00,00,00
HKR,Ndi\params\RTSThreshold,type,,int
HKR,Ndi\params\RTSThreshold,default,,1550
HKR,Ndi\params\RTSThreshold,min,,50
HKR,Ndi\params\RTSThreshold,max,,1600
HKR,Ndi\params\RTSThreshold,step,,50
HKR,Ndi\params\LLCType,ParamDesc,,"LLC Type"
HKR,Ndi\params\LLCType,Type,,enum
HKR,Ndi\params\LLCType,Default,,2
HKR,Ndi\params\LLCType\enum,1,,"WaveLAN compatible"
HKR,Ndi\params\LLCType\enum,2,,"IEEE 802.11"
HKR,Ndi\params\LLCType,flag,1,28,00,00,00
[ELSAal2.params.eu.reg]
HKR,Ndi\params\DefaultChannel,ParamDesc,,"Channel Number"
HKR,Ndi\params\DefaultChannel,type,,enum
HKR,Ndi\params\DefaultChannel,Default,,11
HKR,Ndi\params\DefaultChannel\enum,1,,"Channel 01"
HKR,Ndi\params\DefaultChannel\enum,2,,"Channel 02"
HKR,Ndi\params\DefaultChannel\enum,3,,"Channel 03"
HKR,Ndi\params\DefaultChannel\enum,4,,"Channel 04"
HKR,Ndi\params\DefaultChannel\enum,5,,"Channel 05"
HKR,Ndi\params\DefaultChannel\enum,6,,"Channel 06"
HKR,Ndi\params\DefaultChannel\enum,7,,"Channel 07"
HKR,Ndi\params\DefaultChannel\enum,8,,"Channel 08"
HKR,Ndi\params\DefaultChannel\enum,9,,"Channel 09"
HKR,Ndi\params\DefaultChannel\enum,10,,"Channel 10"
HKR,Ndi\params\DefaultChannel\enum,11,,"Channel 11"
HKR,Ndi\params\DefaultChannel\enum,12,,"Channel 12"
HKR,Ndi\params\DefaultChannel\enum,13,,"Channel 13"
HKR,Ndi\params\DefaultChannel,flag,1,28,00,00,00
[ELSAal2.params.fr.reg]
HKR,Ndi\params\DefaultChannel,ParamDesc,,"Channel Number"
HKR,Ndi\params\DefaultChannel,type,,enum
HKR,Ndi\params\DefaultChannel,Default,,11
HKR,Ndi\params\DefaultChannel\enum,10,,"Channel 10"
HKR,Ndi\params\DefaultChannel\enum,11,,"Channel 11"
HKR,Ndi\params\DefaultChannel\enum,12,,"Channel 12"
HKR,Ndi\params\DefaultChannel\enum,13,,"Channel 13"
HKR,Ndi\params\DefaultChannel,flag,1,28,00,00,00
[ELSAal2.params.9x.reg]
HKR,Ndi\params\InterruptNumber,resc,1,04,00,00,00
HKR,Ndi\params\InterruptNumber,ParamDesc,,"INTERRUPT"
HKR,Ndi\params\InterruptNumber,flag,1,60,00,00,00
HKR,Ndi\params\IoBaseAddress,resc,1,02,00,00,00
HKR,Ndi\params\IoBaseAddress,ParamDesc,,"IOBASE"
HKR,Ndi\params\IoBaseAddress,flag,1,10,00,00,00
[ELSAal2.inf.CopyFiles]
elsaal2.inf
[ELSAal2.ndis3.CopyFiles]
elsaal2.sys
[ELSAal2.ndis5.CopyFiles]
elsaal2.sys
[DestinationDirs]
DefaultDestDir=11
ELSAal2.inf.CopyFiles=17
ELSAal2.ndis3.CopyFiles=11
ELSAal2.ndis5.CopyFiles=12
[SourceDisksFiles]
elsaal2.sys=1
elsaal2.inf=1
[SourceDisksNames]
1="ELSA AirLancer Driver CD", "", 0
[Strings]
VENDOR="ELSA"
*ELSAal2.DeviceDesc="ELSA AirLancer MC-2"
*ELSAal2fr.DeviceDesc="ELSA AirLancer MC-2 FR"
